Stacja transformatorowa STLm
Stacje typu STLm, są stacjami w obudowie metalowej z wewnętrznym korytarzem obsługi. Obudowę ich stanowi konstrukcja z podwójnymi ścianami. Osłona zewnętrzna to blacha ocynkowana, gięta, zabezpieczona dodatkowo powłoką malarską. Osłona wewnętrzna to ekran wykonany z blachy trapezowej. Stacja ocieplona jest wełną mineralną umieszczoną między osłonami. Dach dwuspadowy, poszycie wykonane z blachy cynkowanej. Rama dolna i dach są również ocieplone. Podstawa stacji występuje w następujących wersjach:
· fundament żelbetowy jak dla stacji żelbetowych serii STLmb,
· rama metalowa przystosowana do posadzenia na blokach fundamentowych,
· metalowe płozy.
Rodzina stacji STLm wykonywana jest w gabarytach stacji żelbetowych. W stacjach tych przewidziano w wyposażeniu wszystkie komponenty, które występują w stacjach serii STLmb tzn.:
· rozdzielnice SN w izolacji powietrznej typu RSL war. 1 ÷ 7 prod. Elektromontaż-Lublin,
· rozdzielnice SN,
· rozdzielnice nN typu RNL prod. Elektromontaż-Lublin.
Usytuowanie rozdzielnic SN i nN jak w stacjach żelbetowych: korytarz obsługi wspólny dla obu rozdzielnic, wydzielone stanowisko transformatora.
W stacjach przewidziano montaż transformatorów olejowych hermetycznych lub suchych o mocach do 1000 kVA. (Większe moce do uzgodnienia z producentem). Stacje STLm-6; -7; -8 są stacjami dwutransformatorowymi.
Zalety stacji
· Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu do rozdzielnic SN i nN ze wspólnego korytarza obsługi wewnątrz stacji.
· Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnej misy olejowej, zabezpieczającej przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.
· Zwiększono bezpieczeństwo eksploatacji poprzez wprowadzenie izolatorów reaktancyjnych do pól SN umożliwiających sygnalizację stanu napięcia na zasilaniu SN.
· Możliwość realizacji pomiaru energii po stronie SN.
· Wielowariantowość rozdzielnic SN z izolacją stałopowietrzną.
· Krótki czas montażu na miejscu zainstalowania. Stacja dostarczana jest w stanie zmontowanym, wymaga jedynie wstawienia transformatora i podłączenia kabli.
· Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań architektonicznych elewacji stacji, kształtu dachu oraz kolorystyki pokryć zewnętrznych.
· Lekka konstrukcja stacji.
· Brak zjawisk roszenia poprzez ocieplenie metalowego kontenera.
Dane techniczne
	moc znamionowa stacji
	do 1 000 kVA

	częstotliwość / liczba faz
	50 Hz / 3

	stopień ochrony obudowy
	IP43



	Strona SN
	

	napięcie znamionowe
	do 24 kV

	prąd znamionowy ciągły:
– szyn zbiorczych
– pól liniowych
– pola transformatorowego (izolacja powietrzna)
– pola transformatorowego (izolacja gazowa)
	
do 630 A
do 630 A
do 80 A
200 A

	prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowych
	do 20 kA

	prąd znamionowy szczyt. szyn zbiorczych i pól liniowych
	do 50 kA



	Strona nN
	

	napięcie znamionowe
	420 V

	napięcie izolacji
	690 V

	prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola transformatorowego
	do 1 600 A

	prąd znamionowy ciągły pól liniowych
	do 630 A

	prąd znamionowy 1 – sek. obwodu głównego
	do 25 kA

	prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego
	do 62,5 kA


Poniżej prezentujemy gabaryty typowych stacji STLm
	Typ stacji
	długość
	szerokość
	wysokość

	STLm-3
	3000 mm
	2600 ÷ 3000 mm
	2250 ÷ 2860 mm

	STLm-3,6
	3600 mm
	2600 ÷ 3000 mm
	2250 ÷ 2860 mm

	STLm
	4300 mm
	2600 ÷ 3000 mm
	2250 ÷ 2860 mm

	STLm-5
	5000 mm
	2600 ÷ 3000 mm
	2250 ÷ 2860 mm

	STLm-6
	6000 mm
	2600 ÷ 3000 mm
	2250 ÷ 2860 mm

	STLm-7
	7000 mm
	2600 ÷ 3000 mm
	2250 ÷ 2860 mm

	STLm-8
	8000 mm
	2600 ÷ 3000 mm
	2250 ÷ 2860 mm


Wysokość fundamentu 800 mm. Istnieje możliwość wykonania stacji serii STLm w innych gabarytach na życzenie klienta. 

Stacja STLm spełnia wymagania normy PN-EN IEC 62271-202:2023-03

